{"text_format":"1","workbook":"xlsx","n_sheets":7,"sheets":["Angaben","Evolution 16500 lm","Evolution 22000 lm","Evolution 27500 lm","Evolution Lichtband","Tabelle2","Tabelle1"],"not_rendered":{"charts":0,"images":1,"macros":1,"external_links":0,"defined_names":0,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"Angaben","index":0,"n_rows":21,"n_cols":4,"rows_kept":21,"cut":false,"hidden":false,"merged":[]}
["Evolution"]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
["Bitte wählen Sie die Leuchte aus, zu der der Ausschreibungstext gewünscht ist"]
[]
["Leuchtentyp auswählen: ","Evolution 16500 lm Einzelleuchte"]
[]
["Länge Lichtband eingeben:*",null,"m (Meter)"]
["Lichteinsätze pro Lichtband:*",null,"Stück"]
["Lumenstrom pro Lichteinsatz:*",null,"lm (Lumen)",{"$f":"ROUNDUP(B14,0)","v":0}]
[]
[]
["*BEI EINZELLEUCHTEN NICHT BEACHTEN"]
[]
[null,"Bitte gewünschten Text öffnen"]
[]
["Bei Fragen oder fehlenden Ausschreibungstexten schreiben Sie uns bitte an:",null,null,"info@kotzolt.de"]

{"sheet":"Evolution 16500 lm","index":1,"n_rows":38,"n_cols":5,"rows_kept":38,"cut":false,"hidden":true,"merged":[]}
[]
[]
[]
[]
[]
["Ausschreibungstext"]
["Evolution 16500 lm Einzelleuchte"]
[]
["Sporthallen-Leuchte mit LED 16500lm"]
["Gehäuse aus hoch stabilem, elliptisch geformten "]
["Aluminiumprofil, mit 1-seitig werkzeugloser Steckverbindung"]
["obenliegend und Buchsenteil für bauseitige Zuleitung"]
["bauseitige Zuleitung"]
["pulverbeschichtet in Weiß oder Titansilber"]
["Abdeckung \"AC\" aus klarem Polycarbonat mit Linsen-"]
["optik, schlagzäh, abklapp- und aushängebar, gegen"]
["Absturz gesichert, ballwurfsicher, Einzelleuchte"]
[]
["Nach Ökodesign Richtline sind alle Komponenten einzeln austauschbar"]
["LED Module auf separater Trägerarmatur."]
[]
["Abmessung",null,"1600 x 260 x 135 mm",null,"(L x B x H)"]
["Leuchtmittel",null,"Hochleistungs-LEDs"]
["LED-Lichtstrom",null,"16500 lm"]
["Leuchten-Lichtstrom",null,"15675 lm"]
["Anschlussleistung ca. ",null,"103 W"]
[null,null,"Effizienz ca. 152lm/W"]
[null,null,"Farbwiedergabeindex > 90"]
[null,null,"Lebensdauer L80/B10/70000h"]
[null,null,"Flickerfrei Pst < 0,5 - SVM < 0,4 und Zhaga konform"]
["Farbtemperatur:",null,4000,"K"]
["Betriebsgerät",null,"DALI dimmbar"]
["Schutzart: ",null,"IP 20"]
["Montageart: ",null,"Pendel-/Deckenmontage"]
["Befestigung ","Pendelmontage:","4x Abhängeöse für bauseitige Ketten"]
[null,"Anbaumontage: ","2x Montagebügel"]
["Fabrikat ",null,"Kotzolt"]
["Typ",null,"Evolution E 16500 lm"]

{"sheet":"Evolution 22000 lm","index":2,"n_rows":38,"n_cols":5,"rows_kept":38,"cut":false,"hidden":true,"merged":[]}
[]
[]
[]
[]
[]
["Ausschreibungstext"]
["Evolution 22000 lm Einzelleuchte"]
[]
["Sporthallen-Leuchte mit LED 22000lm"]
["Gehäuse aus hoch stabilem, elliptisch geformten "]
["Aluminiumprofil, mit 1-seitig werkzeugloser Steckverbindung"]
["obenliegend und Buchsenteil für bauseitige Zuleitung"]
["bauseitige Zuleitung"]
["pulverbeschichtet in Weiß oder Titansilber"]
["Abdeckung \"AC\" aus klarem Polycarbonat mit Linsen-"]
["optik, schlagzäh, abklapp- und aushängebar, gegen"]
["Absturz gesichert, ballwurfsicher, Einzelleuchte"]
[]
["Nach Ökodesign Richtline sind alle Komponenten einzeln austauschbar"]
["LED Module auf separater Trägerarmatur."]
[]
["Abmessung",null,"1600 x 260 x 135 mm",null,"(L x B x H)"]
["Leuchtmittel",null,"Hochleistungs-LEDs"]
["LED-Lichtstrom",null,"22000 lm"]
["Leuchten-Lichtstrom",null,"20900 lm"]
["Anschlussleistung ca. ",null,"141 W"]
[null,null,"Effizienz ca. 148lm/W"]
[null,null,"Farbwiedergabeindex > 90"]
[null,null,"Lebensdauer L80/B10/70000h"]
[null,null,"Flickerfrei Pst < 0,5 - SVM < 0,4 und Zhaga konform"]
["Farbtemperatur:",null,4000,"K"]
["Betriebsgerät",null,"DALI dimmbar"]
["Schutzart: ",null,"IP 20"]
["Montageart: ",null,"Pendel-/Deckenmontage"]
["Befestigung ","Pendelmontage:","4x Abhängeöse für bauseitige Ketten"]
[null,"Anbaumontage: ","2x Montagebügel"]
["Fabrikat ",null,"Kotzolt"]
["Typ",null,"Evolution E 22000 lm"]

{"sheet":"Evolution 27500 lm","index":3,"n_rows":38,"n_cols":5,"rows_kept":38,"cut":false,"hidden":true,"merged":[]}
[]
[]
[]
[]
[]
["Ausschreibungstext"]
["Evolution 27500 lm Einzelleuchte"]
[]
["Sporthallen-Leuchte mit LED 27500lm"]
["Gehäuse aus hoch stabilem, elliptisch geformten "]
["Aluminiumprofil, mit 1-seitig werkzeugloser Steckverbindung"]
["obenliegend und Buchsenteil für bauseitige Zuleitung"]
["bauseitige Zuleitung"]
["pulverbeschichtet in Weiß oder Titansilber"]
["Abdeckung \"AC\" aus klarem Polycarbonat mit Linsen-"]
["optik, schlagzäh, abklapp- und aushängebar, gegen"]
["Absturz gesichert, ballwurfsicher, Einzelleuchte"]
[]
["Nach Ökodesign Richtline sind alle Komponenten einzeln austauschbar"]
["LED Module auf separater Trägerarmatur."]
[]
["Abmessung",null,"1600 x 260 x 135 mm",null,"(L x B x H)"]
["Leuchtmittel",null,"Hochleistungs-LEDs"]
["LED-Lichtstrom",null,"27500 lm"]
["Leuchten-Lichtstrom",null,"26175 lm"]
["Anschlussleistung ca. ",null,"172 W"]
[null,null,"Effizienz ca. 152lm/W"]
[null,null,"Farbwiedergabeindex > 90"]
[null,null,"Lebensdauer L80/B10/70000h"]
[null,null,"Flickerfrei Pst < 0,5 - SVM < 0,4 und Zhaga konform"]
["Farbtemperatur:",null,4000,"K"]
["Betriebsgerät",null,"DALI dimmbar"]
["Schutzart: ",null,"IP 20"]
["Montageart: ",null,"Pendel-/Deckenmontage"]
["Befestigung ","Pendelmontage:","4x Abhängeöse für bauseitige Ketten"]
[null,"Anbaumontage: ","2x Montagebügel"]
["Fabrikat ",null,"Kotzolt"]
["Typ",null,"Evolution E 27500 lm"]

{"sheet":"Evolution Lichtband","index":4,"n_rows":42,"n_cols":5,"rows_kept":42,"cut":false,"hidden":true,"merged":[]}
[]
[]
[]
[]
[]
["Ausschreibungstext"]
["Evolution Lichtband"]
[]
["Sporthallen-Leuchte mit LED Lichtband"]
[{"$f":"Angaben!B12","v":0},"lfdm. Trageprofil aus hochstabilem elliptisch"]
["geformten Aluminiumprofil für den Einbau mit"]
[{"$f":"Angaben!B13","v":0},"x Lichteinsatz LED",null,{"$f":"Angaben!B14","v":0},"lm"]
["Je: 1x Betriebsgerät DALI dimmbar                 "]
["Anschlussleistung ca. ",null,{"$f":"IF(D12=16500,103,IF(D12=22000,141,IF(D12=27500,172)))","v":false},"W, Farbtemperatur 4000K"]
["Leuchten-Lichtstrom:",null,{"$f":"D12*0.95","v":0},"lm, Effizienz ca. 152 lm/W"]
["Farbwiedergabeindex > 90, Lebensdauer L80/B10/70000h "]
["Absturz gesichert, ballwurfsicher, Einzelleuchte"]
["Flickerfrei Pst < 0,5 - SVM < 0,4 und Zhaga konform"]
["Durchgangsverdrahtung 1x 5x1,5qmm + 1x 2x0,5qmm"]
["Abdeckung \"AC\" aus klarem Polycarbonat mit Linsenoptik"]
["(durchlaufend), schlagzäh, abklapp- und aushängebar,"]
["gegen Absturz gesichert, ballwurfsicher, inkl."]
["End- und Zwischenstirnseiten, Verbindern sowie "]
["Abhänger für  b a u s e i t i g e  Kettenabhängung"]
[null,"o d e r"]
["Montagebügel für direkte Deckenmontage"]
["Die Leuchteneinheiten werden nach Detailplan vormontiert"]
["Trageprofil zur Aufnahme von zus. Verkabelungen"]
["Geeignet, dadurch geringerer Montageaufwand"]
[]
["Nach Ökodesign Richtline sind alle Komponenten einzeln austauschbar"]
["LED Module auf separater Trägerarmatur."]
[]
["Abmessung",null,{"$f":"A10*1000","v":0},"x 260 x 135 mm","(L x B x H)"]
["Leuchtmittel",null,"Hochleistungs-LEDs"]
["Gehäusefarbe: ",null,"weiß oder titansilber"]
["Schutzart: ",null,"IP 20"]
["Montageart: ",null,"Pendel-/Deckenmontage"]
["Befestigung ","Pendelmontage:","Abhängeöse für bauseitige Ketten"]
[null,"Anbaumontage: ","Montagebügel"]
["Fabrikat ",null,"Kotzolt"]
["Typ",null,"Evolution B Lichtband"]

{"sheet":"Tabelle2","index":5,"n_rows":4,"n_cols":1,"rows_kept":4,"cut":false,"hidden":true,"merged":[]}
["Evolution 16500 lm Einzelleuchte"]
["Evolution 22000 lm Einzelleuchte"]
["Evolution 27500 lm Einzelleuchte"]
["Evolution Lichtband"]

{"sheet":"Tabelle1","index":6,"n_rows":3,"n_cols":1,"rows_kept":3,"cut":false,"hidden":true,"merged":[]}
[16500]
[22000]
[27500]